<http://hshop.vn/products/lcd-graphic-12864-xanh-duong>

+-Graphic LCD12864 Driver ST7920.

Use parallel mode. ( PSC pin ).

Serial mode ( lesser pins ): <http://overskill.alexshu.com/128x64-12864-lcd-w-arduino-serial/>

**Lưu ý:**

**LCD12864 ở chân PSB chọn chế độ hoạt động SPI(mức LOW) hay Parallel (mức HIGH) đã được nối lên mức cao qua trở 0 Ohm R9 . Khi thiết kế PCB hay thí nghiệm chú ý khi chọn chế độ SPI không nối chân PSB với GND sẽ cháy LCD, mà phải tháo trở R9 ra trước !!!**